**DIGITAL MULTIMETERS**

**TLC-DM1**

 3½ Digit Digital Display

 200mV to 600V AC/DC voltage

 200μA to 10A AC/DC current

 Resistances 200Ω to 2000MΩ

 Capacitance 2.000nF to 20uF

 Transistor Test hFE 0-1000,10mA,3.0Vce

 Diode Test -0.8mA,3.0V

 Continuity Beeper

**TLC-DM2**

 3½ Digit Digital Display

 200mV to 600V DC voltage

 200uA to 10A DC current

 2V to 600V AC Voltage

 2mA to 10A AC Current

 Resistance 200Ω to 20MΩ

 Continuity Beeper

 Transistor Test hFE mode

 Diode Test Mode

**TLC-DM3**

 200mV to 600V AC/DC voltage.

 20mA to 10A AC/DC crrent

 Resistance mode

 Frequency mode

 Logic and capacitance Mode